**Встраиваемое распределительное устройство**

Питание от сети, набор 1/2

Артикул: **484012**

Технические характеристики

Распределительное устройство, набор 1/2 :

Для ТEMPOMATIC MIX 4 на стену для прямого подключения к канализации.

Подходит для питания от сети 230/6 V.

Модулируемая установка (рейки, сплошная стена, панель).

Совместим со стеной от 0 до 35 мм.

Безопасная очистка сети без использования чувствительных элементов.

Гарантия 30 лет.

Заказывать с артикулами 493500 или 493400.